*** Das ist neu an Ihren Hamburger Straßenbahnen *** 
====================================================
********** Service Pack 3 für den V6E ************** 
====================================================
 
Hamburg und Braunschweig, im Februar 2008
 
Liebe Freunde der virtuellen Hamburger Straßenbahn,
 
wir haben die Straßenbahnwagen dieses Sets noch einmal 
überarbeitet und können Ihnen nun ein Service Pack für
Ihre V6E vorstellen. 
Neben neuen Funktionen haben wir auch an der Optik der 
Bahnen gefeilt. Optisch wird Ihnen sicherlich der neue 
Schatten auffallen, den wir unter den Bahnen platziert 
haben. Außerdem haben wir noch einige kleinere Details 
an den Modellen aufgehübscht. Die wirklichen Neuerungen 
stecken jedoch „unter der Haube”.
 
####################################################
Vorab noch ein wichtiger Hinweis: Bitte installieren
Sie die CDP-Datei nur, wenn Sie auch über das 
Original-AddOn verfügen und dieses in Ihrem TRS 2004,
PTP oder TRS 2007 installiert ist.
####################################################
  
Installation:
=============
Die Installation erfolgt so wie auch beim Original-
AddOn.
  
 
Das ist neu:
============

Linien- und Zielschilder sind jetzt als voll animierte 
Rollbandanlagen ausgeführt. Sie können wie bisher die 
Beschilderung über das Kontextmenü von der Außenansicht 
aus umstellen oder aber aus der Fahrerkabine per Steuer-
gerät oder Kurbel umschildern.
  
Zielschild:
-----------
Wenn Sie in der Fahrerkabine sitzen, sehen Sie über dem 
seitlichen Schiebefenster rechts das Steuergerät für 
die elektrische Rollbandanlage. Wählen Sie auf der oberen 
Tasterreihe die Zehnerzahl und auf der unteren Reihe die
Einerziffer. Daraus ergibt sich Ihre Zielschildwahl.
 
Danach betätigen Sie den runden Taster neben den Ziffern-
blocks und starten die Anlage. Die Rollbänder laufen 
automatisch in die gewünschte Zielposition. 
 
Übersicht
.........

Tasten	Ziel

( 0)(0) Korrekturfeld
( 0)(1)	Sonderfahrt
( 0)(2)	Sportplatz
( 0)(3)	Bf. Dammtor
( 0)(4)	Bahrenfeld Betriebshof 
( 0)(5)	Bahrenfeld Trabrennbahn
( 0)(6)	Carl-Petersen-Straße
( 0)(7)	Dorotheenstraße
( 0)(8)	Flughafen
( 0)(9)	Goldbekplatz
(10)(0)	Grindelberg
(10)(1)	Hauptbahnhof
(10)(2)	Hauptbahnhof/ZOB
(10)(3)	Lattenkamp
(10)(4)	Lokstedt Betriebshof
(10)(5)	Mengestraße
(10)(6)	Nedderfeld
(10)(7)	Niendorf Markt
(10)(8)	Rathausmarkt
(10)(9)	Rödingsmarkt
(20)(0)	Schnelsen
(20)(1)	(S) Veddel
(20)(2)	[u] Burgstraße
(20)(3)	[u] Feldstraße
(20)(4)	[u] Horner Rennbahn
(20)(5)	Winterhude Markt
(20)(6)	---
(20)(7)	---
(20)(8)	---
(20)(9)	---


Linienschild:
-------------
An der Decke an der vorderen und hinteren Plattform ragen 
kleine Wellen aus der Decke. Wenn Sie mit dem Mauszeiger 
auf eine der Wellen klicken, wird eine Chromkurbel sichtbar. 
Mit dieser können Sie die Liniennummern vorne und hinten 
verstellen.
  
Mehr Linien:
------------
Wir haben abweichend von den Originalen die Linienbänder 
wieder verlängert. So können die Bahnen jetzt die Linien-
nummern von 0 - 19 schildern.
  
########################################################
Wichtig: Die Signale wurden passend zur Linienerweiterung 
ebenfalls angepasst und erweitert. Es kann sein, dass Sie,
wenn Sie eigene Netze gebaut haben, die Weichensteuerung und 
Rollbandsignale im Anlagen-Editor überprüfen und gegebenen-
falls neu einrichten müssen.
########################################################   
  
Weichentaster im Sandstreuhebel:
--------------------------------
Der Taster "Weiche Lichtsignal" im Sandstreuhebel funk-
tioniert nun und erlaubt das Stellen von Weichen auf
diesem Wege.
 
Vordere Kupplung deaktiviert:
-----------------------------
Insbesondere bei großen Netzen mit viel Betrieb ist es bei 
dem einen oder anderen passiert, dass die Autopiloten im 
KI-Verkehr schon mal mit anderen Triebwagen kollidiert 
sind und dann gemeinsam verbunden weiterfuhren. 
Wir haben die vordere Kupplung deshalb deaktiviert, da sie 
in der Regel im Betrieb nicht benötigt wird. Falls Sie jedoch 
im Havariefall mal einen liegen gebliebenen Triebwagen 
abschleppen oder wegschieben müssen, können Sie nun über das 
Kontextmenü des V6E eine so genannte "Hilfsschaku" aktivieren. 
Sie erkennen sie daran, dass an der Kupplung vorne plötzlich 
eine Scharfenberg-Kupplung sichtbar wird, nachdem sie über 
das Menü aktiviert wurde. An dieser können die Triebwagen 
im Notfall gekuppelt werden.
 
Neue Lichtsteuerung:
--------------------
Der Lichtschalter auf dem Armaturenbrett schaltet nur noch das 
Abblendlicht und (neu) das Standlicht,außerdem die ziel- und 
Linienbeleuchtung und die Notbeleuchtung im Wagen. 
Die restlichen zwei Lichtkreise werden über Drehschalter 
aktiviert, die Sie in der Fahrerkabine über sich im Dachbereich
links finden.

Alternativ können Sie auch wie bisher über das Kontextmenü oder 
die Taste "l" das Licht ein- und ausschalten.
 
  
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß mit unseren Modellen 
und eine gute Fahrt
 
Rolf Westphalen und Karsten Cornelsen
 
Im Internet: www.v6e.de
 
E-Mail: infov6e.de

  
